Pszczyna, 16.10.2020 r.

**Znak sprawy: PR.042.2.19.2020**

**wg rozdzielnika**

Dotyczy zamówienia pn.: **Zakup i dostawa miernika ozonu oraz masek do ozonowania
w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Zamawiający-Powiat Pszczyński, działając na podstawie ust. 3 i ust. 4 rozdz. VI zapytania ofertowego, przekazuje zmienioną treść zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Zmianie ulegają zapisy dot. części I w następujący sposób:

Jest napisane:

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)- typ: urządzenie przenośne- zakres pomiaru: minimum 0-20 ppm z dokładnością co najmniej 0,1 ppm- obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego i wodoszczelnego- wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu- posiada tryb alarmu- menu w języku polskim- posiada certyfikat CE- instrukcja w języku polskim- gwarancja: minimum 24 miesiące- przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

Poprawiono na:

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)- typ: urządzenie przenośne- zakres pomiaru: minimum 0 - 10 ppm z dokładnością co najmniej 0,01 ppm- obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego i wodoszczelnego- wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu- posiada tryb alarmu- menu w języku polskim- posiada certyfikat CE- instrukcja w języku polskim- gwarancja: minimum 24 miesiące- przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **26.10.2020r.
do godz. 10:00**.

Rozdzielnik:

- Zaproszeni do złożenia ofert

- strona internetowa Zamawiającego

- aa.