Pszczyna, 16.10.2020 r.

**Znak sprawy: PR.042.2.19.2020**

**wg rozdzielnika**

Dotyczy zamówienia pn.: **Zakup i dostawa miernika ozonu oraz masek do ozonowania   
w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Zamawiający-Powiat Pszczyński, działając na podstawie ust. 3 i ust. 4 rozdz. VI zapytania ofertowego, przekazuje zmienioną treść zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Zmianie ulegają zapisy dot. części I w następujący sposób:

Jest napisane:

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)  - typ: urządzenie przenośne  - zakres pomiaru: minimum 0-20 ppm  z dokładnością co najmniej 0,1 ppm  - obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego  i wodoszczelnego  - wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu  - posiada tryb alarmu  - menu w języku polskim  - posiada certyfikat CE  - instrukcja w języku polskim  - gwarancja: minimum 24 miesiące  - przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

Poprawiono na:

**Część I: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miernika ozonu w powietrzu, spełniającego niżej wymienione wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Miernik poziomu ozonu w powietrzu | - wykrywa: ozon (o3)  - typ: urządzenie przenośne  - zakres pomiaru: minimum 0 - 10 ppm  z dokładnością co najmniej 0,01 ppm  - obudowa z trwałego materiału, pyłoszczelnego  i wodoszczelnego  - wyświetla dane w czasie rzeczywistym – temperatura, czas, wykrywanie gazu  - posiada tryb alarmu  - menu w języku polskim  - posiada certyfikat CE  - instrukcja w języku polskim  - gwarancja: minimum 24 miesiące  - przy dostawie oraz w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy będzie kalibracja miernika (w siedzibie Zamawiającego), zgodnie z zaleceniami producenta | szt. | 1 |

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **26.10.2020r.   
do godz. 10:00**.

Rozdzielnik:

- Zaproszeni do złożenia ofert

- strona internetowa Zamawiającego

- aa.